**Anexo 1**

Materiales para Rehabilitación de Pozos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **DESCRIPTION** | **Unidad** | **Fotografía** |
| 1 | Tubería de PVC para alcantarilla de 30" x 20´ | UND |  |
| 2 | Tapadera para alcantarilla | UND |  |
| 3 | motobomba achicadora para agua de 3" 7hp + manguera | UND |  |
| 4 | palas | UND |  |
| 5 | chancha | UND |  |

Materiales para Cosechas de Agua Lluvia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **DESCRIPTION** | **Unidad** | **Fotografía** |
| 1 | sierra de mano | UND |  |
| 2 | serruchos de mano | UND |  |
| 3 | martillo de mango de madera de 12" | UND |  |
| 4 | marco con segueta fijo de 12" | UND |  |
| 5 | Segueta de 12" industrial | UND |  |
| 6 | Clavos galvanizados de 3" | LB |  |
| 7 | Clavos galvanizados de 4" | LB |  |
| 8 | Clavos galvanizados de 2 1/2" | LB |  |
| 9 | pliego de lija # 80 | UND |  |
| 10 | lamina de aluzinc de 4 crestas calibre 26 (0.43 mm) de 10 pies, color verde | UND |  |
| 11 | Clavos para lamina de aluzinc con cabeza | LB |  |
| 12 | Aceite quemado | Galón |  |
| 13 | tela de poliester (manta para filtro) | YD |  |
| 14 | Tanque de 1,100 litros tricapa con accesorios incluidos | UND |  |
| 15 | Tubería de PVC SDR 26 de 3" x 20 pies | UND |  |
| 16 | Codo de PVC de 3" x 90° | UND |  |
| 17 | Adaptador hembra de PVC de 3" | UND |  |
| 18 | Tapón con rosca de PVC de 3" | UND |  |
| 19 | Tee de PVC de 3" | UND |  |
| 20 | Tapon de PVC de 3" | UND |  |
| 21 | llave de bronce para pila de 1/2" | UND |  |
| 22 | Adaptador macho de 1 1/2" PVC | UND |  |
| 23 | Reductor de 1 1/2 a 1/2 de PVC | UND |  |
| 24 | Adaptador hembra de PVC de 1/2" | UND |  |
| 25 | Tubo de PVC SDR de 1/2" x 20 pies | UND |  |
| 26 | Pegamento de PVC 1/8 galón | UND |  |
| 27 | Cinta teflón | UND |  |
| 28 | Chancha | UND |  |